Fasor:

* Noteer de vergelijking van het signaal 10 sin(100pi\*t – pi/3)
* T=0 🡪u(0) = 10sin(0 – pi/3)



* Zie schrift 2.3 2
* Bij een fasor diagram zijn alle frequenties gelijk

Zie pag 353 van t boek