**Bij brand of andere calamiteiten: bel \*87. (vanaf vast toestel in de hal)**

**Algemeen.**

* **Meld je altijd bij de beheerder of de docent, voor je begint.**
* Ga nooit alleen aan het werk. Er moeten tenminste twee personen aanwezig zijn.
* Stel je op de hoogte van:
* de vluchtwegen en blokkeer deze nooit met tassen, meetopstellingen o.i.d.
* de plaats van EHBO koffers
* blusmiddelen
* noodknoppen en de plaats van de elektrische hoofdschakelaar
* Werk rustig, netjes en ordelijk.
* Niet roken, eten of drinken in de werkplaatsen en laboratoria.
* De student is verplicht gebruikte apparatuur, gereedschap of hulpmiddelen na gebruik in goede staat achter te laten op de bestemde plaats, de werkplek netjes op te ruimen.
* Verlaat je als laatste het lokaal, sluit dan ramen en deuren, schakel alle appara­tuur uit en schakel de hoofdschakelaar van de ruimte uit.
* Het gebruik mobiele telefoons en ‘social media’ is verboden tenzij t.b.v. de practica.
* Het afspelen van media is verboden tenzij t.b.v. de practica.

**Zie blad 2 voor aanvullingen per lab.**

**Prototypinglab T355.**

* Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met chemicaliën is het dragen van werkkleding, veiligheidsbril en handschoenen ver­plicht.
* Bij verspanende bewerkingen is het dra­gen van een veiligheidsbril ver­plicht.
* Bij draaiende machines moeten voorzieningen ge­troffen wor­den m.b.t. gevaarlijke zaken zoals: kettingen, lange haren, stropdassen, armban­den en losse kledingstuk­ken.
* Defecte of beschadigde apparatuur en snoeren niet gebruiken en melden bij de beheerder.

**Besturingslab T367.**

* Bij alle opstellingen geldt dat, bij gevaar voor beklemming of wegschietende onderdelen, de aansturende automaten in de noodstop-stand of uit moeten staan.
* Bij de robot moet de veiligheidskooi ten alle tijden gesloten zijn in “run” of “manual” mode.
* Bij in werking zijnde opstellingen moeten voorzieningen ge­troffen wor­den m.b.t. gevaarlijke zaken zoals: kettingen, lange haren, stropdassen, armban­den en losse kledingstuk­ken.
* Defecte of beschadigde apparatuur en snoeren niet gebruiken en melden bij de beheerder.

**Meetlab T362.**

* Er wordt gewerkt met elektrische spanningen, waarbij een fout consequenties kan hebben voor componenten, apparatuur of zelfs personen; werk veilig en overzichtelijk.
* Blus elektriciteitsbranden uitsluitend met de blusser! (niet met water vanwege schok gevaar)
* Defecte of beschadigde apparatuur en snoeren niet gebruiken en melden bij de beheerder.
* Deponeer kapotte halfgeleiders en accu’s in de bak voor chemisch afval.

**Energielab T363.**

* Er wordt gewerkt met gevaarlijke elektrische spanningen, waarbij een fout consequenties kan hebben voor componenten apparatuur of zelfs personen; werk veilig en overzichtelijk.
* Schakel slechts in na toestemming van de begeleider. De krachtgroepen in T363 mogen uitsluitend door de docent/beheerder worden ingeschakeld.
* Gebruik de noodstop bij situaties waarbij gevaar bestaat voor mens en apparatuur. De noodstop schakelt alleen de krachtgroep uit.
* Blus elektriciteitsbranden uitsluitend met de blusser! (niet met water vanwege schok gevaar)
* Defecte of beschadigde apparatuur en snoeren niet gebruiken en melden bij de beheerder.
* Bij draaiende machines moeten voorzieningen ge­troffen wor­den m.b.t. gevaarlijke zaken zoals: kettingen, lange haren, stropdassen, armban­den en losse kledingstuk­ken. Altijd de beschermkappen plaatsen.