Thuisopdracht 1:

1. P1 poort, sd card, knoppen
2. 7 segment display, oled scherm, motor driver?
3. Pd 1 t/m 7 analog, pa0 t/m pa6 digital
4. Alleen digitale signalen
5. Alleen analoge signalen

Thuisopdracht 2

1. 181
2. 63
3. 316
4. 0xCA
5. 0x2E
6. 0x1B
7. 00100000
8. 01111011
9. 111000101000

Thuisopdracht 3 :

1. 12 / pc2
2. PE2
3. Ja
4. PORTE.PIN2CTRL = PORTE.PIN2CTRL | PORT\_PULLUPEN\_bm;

|  |  |
| --- | --- |
| sw | y |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Thuisopdracht 4

1. 14
2. PE3
3. PORTE.DIR = PORTE.DIR | PIN3\_bm;
4. Als eerste regel na de int main(void)
5. hoog