Gekke interne weerstrandvariant: parralel weerstand / parralel weerstand + alle weerstanden aan de linker kant

Klemspannning = interne weerstand (gekke variant waar je parallel moet doen ofz) \* bronstroom

Ik = Ri \* It  
Ikortsluit = interne weerstand (gekke variant waar je parallel moet doen ofz) \* totaalstroom

Itotaal berekenen door kort te sluiten

Interne weerstand (normale) = normale manier berekenen